附件1

剑阁县2024年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金

（第一批）项目规划使用安排表

| **项目类别和**  **名称** | **建设任务** | | | **项目计划投资（万元）** | | | **整合后资金使用监管责任单位** | **推广以工代赈方式项目（个）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **总投资** | **其中：财政衔接资金投入** | **资金来源**  **层级** |
| **合计** |  |  |  | **3000** | **2000** |  |  |  |  |
| 木马镇柏垭社区道路建设 | 木马镇柏垭  社区 | 村道路维修整治路面维修700㎡，挡防工程483ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 63.00 | 42.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 香沉镇群英村道路建设 | 香沉镇群英村 | 村道路维修整治路面维修619㎡，挡防工程100ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 22.50 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 公兴镇三泉村道路建设 | 公兴镇三泉村 | 村道路维修整治路面维修281㎡，挡防  工程129ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 18.00 | 12.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 羊岭镇马鞍村道路建设 | 羊岭镇马鞍村 | 村道路维修整治路面维修422㎡，挡防  工程322ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 37.50 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 樵店乡井田村道路建设 | 樵店乡井田村 | 村道路维修整治路面维修422㎡，挡防  工程354ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 22.50 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 樵店乡新房村道路建设 | 樵店乡新房村 | 村道路维修整治路面维修1408㎡，挡防工程161ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 45.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 王河镇平乐村道路建设 | 王河镇平乐村 | 园区漫水桥维修整治1座0.2公里、4.5米宽 | 委托第三方专业设计机构进行施工图设计，并严格按照施工图设计规范施工 | 37.50 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 王河镇南华村道路建设 | 王河镇南华村 | 园区漫水桥维修整治1座0.1公里、4.5米宽 | 委托第三方专业设计机构进行施工图设计，并严格按照施工图设计规范施工 | 30.00 | 20.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 王河镇荣光村道路建设 | 王河镇荣光村 | 村干道至剑南农业园区道路加宽2.8公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 61.50 | 41.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 王河镇龙凤村道路建设 | 王河镇龙凤村 | 村干道至剑南农业园区新建硬化道路1.8公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 148.50 | 99.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 龙源镇天堂村道路建设 | 龙源镇天堂村 | 四组新建硬化道路0.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 32.63 | 21.75 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 香沉镇跃进社区道路建设 | 香沉镇跃  进社区 | 村道路维修整治路面维修399㎡，挡防工程70ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 22.50 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县交  运输局 |  |  |
| 木马镇王家坪村道路建设 | 木马镇王  家坪村 | 道路加宽1公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 27.75 | 18.50 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 姚家镇柳场村道路建设 | 姚家镇柳场村 | 钟岭村至柳场村漫水桥维修整治，宽度6米，桥梁全长100米 | 委托第三方专业设计机构进行施工图设计，并严格按照施工图设计规范施工 | 144.07 | 96.05 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 剑门关镇剑山村道路建设 | 剑门关镇  剑山村 | 村道路维修整治路面维修563㎡，挡防工程451ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 54.00 | 36.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 剑门关镇桂花村道路建设 | 剑门关镇  桂花村 | 村道路维修整治路面维修592㎡，挡防工程483ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 57.60 | 38.40 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 白龙镇河垭村道路建设 | 白龙镇河垭村 | 村道路维修整治路面维修493㎡，挡防工程629ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 54.00 | 36.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 鹤龄镇青木村道路建设 | 鹤龄镇青木村 | 联村路1.9公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 123.97 | 82.65 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 普安镇松林村道路建设 | 普安镇松林村 | 凉迎路口至松林村产业园道路加宽6公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 184.50 | 123.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 下寺镇二龙村道路建设 | 下寺镇二龙村 | 小剑路口至二龙村道路维修整治3公里、4.5米宽 | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 67.50 | 45.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 秀钟乡青岭村道路建设 | 秀钟乡青岭村 | 新建硬化道路1.5公里，4.5米宽，道路维修1.5公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 213.75 | 142.50 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 下寺镇中心村道路建设 | 下寺镇中心村 | 村主干道至剑北园区新建硬化道路5公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 412.50 | 275.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 香沉镇剑南村道路建设 | 香沉镇剑南村 | 村道路维修整治路面维修704㎡，挡防工程81ｍ³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 22.50 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 下寺镇小剑村道路建设 | 下寺镇小剑村 | 下普路口至剑北园区道路加宽6.3公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 193.73 | 129.15 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 下寺镇小剑村道路建设 | 下寺镇小剑村 | 小剑路口至金色家园水泥路面维修1公里、5米宽 | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 127.50 | 85.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 汉阳镇壮岭村道路建设 | 汉阳镇壮岭村 | 村主干道至酒厂河1公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 65.25 | 43.50 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 汉阳镇云丰村道路建设 | 汉阳镇云丰村 | 村道维修整治工程2公里、4.5米宽 | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 9.00 | 6.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 汉阳镇灯煌村道路建设 | 汉阳镇灯煌村 | 村干道至柑橘园区1.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 97.88 | 65.25 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 武连镇正兴村道路建设 | 武连镇正兴村 | 西河桥维修整治工程0.1公里、3.5米宽 | 委托第三方专业设计机构进行施工图设计，并严格按照施工图设计规范施工 | 37.50 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 演圣镇金刚村道路建设 | 演圣镇金刚村 | S302路口至金刚村新建硬化道路1.8公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 148.50 | 99.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 演圣镇金刚村道路建设 | 演圣镇金刚村 | 村干道至天马石窟道路加宽1.5公里、1.5米宽 | 路面加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 45.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 下寺镇桅杆村道路建设 | 下寺镇桅杆村 | 桅杆村桥梁维修整治96米、4.5米宽 | 委托第三方专业设计机构进行施工图设计，并严格按照施工图设计规范施工 | 144.00 | 96.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 柳沟镇新民村道路建设 | 柳沟镇新民村 | 村干道至柳沟驿民宿新建硬化道路2.1公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 165.38 | 110.25 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 普安镇五星村道路建设 | 普安镇五星村 | 生命安防工程新建硬化道路0.7公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 25.50 | 17.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |
| 普安镇双剑村道路建设 | 普安镇双剑村 | 生命安防工程新建硬化道路1公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 37.50 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通  运输局 |  |  |