# 附表1河流基本特征表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河  流  类  别 | 开发利用任务 | 评价范围 | | | | 评价河段长度 | 监测代表断面（点位） | | | 水功能区划名称 | | 水质现状类别 |
| 起点（度°分＇秒"） | | 终点（度°分＇秒"） | | km | 名称 | 位置（度°分＇秒"） | | 名称 | 管理目标（水质类别） |
| 东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 |
| 自  然  河  流 | 防洪灌溉 | 105°25′36″ | 31°32′43″ | 105°30′7″ | 31°39′41″ | 25.5 | 元山镇金竹村 | 105°25′54″ | 31°34′14″ | 柳河元山、王河、拓坝开发利用区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 板桥村 | 105°26′52″ | 31°38′04″ | Ⅲ类 |
| 弹垭村 | 105°29′05″ | 31°38′50″ | Ⅲ类 |
| 王河镇（板桥村）与元山镇（双狮村）交界 | 105°27′10″ | 31°38′20″ | Ⅲ类 |
| 元山镇（柳河村）与王河镇（弹垭村）交界 | 105°28′40″ | 31°38′45″ | Ⅲ类 |
| 柳河入西河处断面 | 105°30′18″ | 31°39′12″ | Ⅲ类 |
| 元山镇 | 105°26′14″ | 31°36′46″ | Ⅲ类 |
| 平桥村 | 105°26′14″ | 31°36′46″ | Ⅲ类 |
| 柳河村 | 105°28′12″ | 31°38′22″ | Ⅲ类 |
| 李家河 | 105°30′10″ | 31°39′22″ | Ⅲ类 |

# 附表2堤防基本情况调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉水工程名称 | 起点  位置 | | 终点  位置 | | 河流岸别 | 堤防级别 | 长度（km） | 类型 | 建设  性质 | 是否取得审批 |
| X坐标 | Y坐标 | X坐标 | Y坐标 |
| 1 | 广元市剑阁县柳河元山镇堤防 | 540886.6706 | 3496557.2602 | 540799.28842 | 3496185.5930 | 左右岸 | 5级 | 388.48 | 堤坝 | 已建 | 是 |
| 2 | 广元市剑阁县柳河元山镇堤防 | 540820.2972 | 3495977.2483 | 540812.4335 | 3495845.1586 | 右岸 | 5级 | 330.50 | 堤坝 | 已建 | 是 |