附件3

剑阁县2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）

调减资金拟安排项目表

| **序号** | **项目类别和名称** | **建设任务** | | | **项目计划投资（万元）** | | | **县级行业主管部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **总投资** | **其中财政资金投入** | **资金来源层级** |
| **合计** |  |  |  |  | **337.27** | **324.77** |  |  |  |
| 1 | 王河镇龙凤村桥梁维修整治工程 | 王河镇龙凤村 | 园区道路桥梁维修整治及加宽100米 | 委托第三方专业设计机构进行施工图设计，并严格按照施工图设计规范施工 | 12.77 | 12.77 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |
| 2 | 普安镇飞凤村道路维修整治工程 | 普安镇飞凤村 | 道路维修整治挡防工程100米，400立方米 | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 37.5 | 25 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |
| 3 | 普安镇青碑村道路建设 | 普安镇青碑村 | 新开挖路基工程及道路硬化3公里 | 新建道路路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 208.2 | 208.2 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |
| 4 | 剑门关镇新龙村道路建设 | 剑门关镇新龙村 | 道路加宽4公里 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 78.8 | 78.8 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |